**Инструкция по монтажу лифта потолочного моторизованного.**

1. С помощью шаблона рис.1 определить местоположение крепления и разметить отверстия под крепеж.



Рис.1

Крепление выполнить с помощью:

* + - забивного анкера M10/d12x34 латунь MSA (Sormat)  
      арт. 226025 рис.2 – 6шт.,
    - резьбовой шпильки M10 120мм- 6шт.,
    - гайки М10 DIN 125 -12 шт.,
    - шайбы 10 увел. DIN 9021 -12 шт.



Рис.2

1. Закрепить раму рис.3 на шпильках в горизонтальном положении.
2. Подать питание на лифт, переведя его в сервисный режим.
3. Проверить состояние концевых выключателей на наличие повреждений.
4. Проверить в ручном режиме все перемещения лифта. Проверить работу концевых выключателей.




Рис.3

1. Подать питание на лифт, переведя его в сервисный режим. Перевести створку в положение 45 градусов.
2. Проложить кабели подачи сигнала на ТВ рядом с уже смонтированными проводами.
3. Установить короб потолочной ниши, положив заднюю часть на уголок около поворотной оси и закрепив на четыре винта рис.4.





Рис.4

1. Находясь в сервисном режиме, полностью открыть створку, закрепить на ней фальшпанель на 8 винтов.
2. Закрепить ТВ. Подключить кабели питания и передачи сигнала к ТВ, подключить его к сети через установленный розеточный блок. Проверить угловое перемещение механизма.
3. Полностью сложить механизм, примагнитить крышку и накладку рис.5.




Рис.5

1. При необходимости отрегулировать угол открывания и закрывания створки рис.6.




Рис.6

1. Для плотного прилегания крышки к накладке отрегулировать натяжение пружин (8 мест) на створке рис.7.




Рис.7

1. Перевести систему в автоматический режим, проверить все перемещения.